**Parametry do kosztorysowania w przypadku Usług Awaryjnych i Naprawczych**

**AWARYJNE - R - .…; Kp - ….%; Kz - ….%, Z - ….%**

**NAPRAWCZE - R - .…; Kp - ….%; Kz - ….%, Z - ….%**

**Zasady sporządzania kosztorysu**

1. bazą normatywną do ustalenia R, M i S są Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz w dalszej kolejności KNP, KNK, normy zakładowe, kalkulacje indywidualne, a w szczególnych przypadkach nakłady rzeczywiste.
2. materiały:
   * rodzaj i ilość wg nakładów normatywnych, dokumentacji projektowej, zużycia rzeczywistego,
   * ceny materiałów - ceny zakupów udokumentowane (na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktury przedstawiającej zakup materiałów bądź wykonanie usługi), nie odbiegające (nieprzewyższające) cen lokalnych rynkowych.
3. sprzęt - średnie rynkowe ceny najmu sprzętu - zgodnie z cennikiem Sekocenbud z kwartału najbardziej zbliżonego do okresu wykonania robót. Zmiana parametrów sprzętu montażowego w stosunku do przyjętego w KNR - wyłącznie w uzgodnieniu z Kierownika Terminali Paliw, w jednoczesnym uzgodnieniu zmiany bądź akceptacji nakładów jednostkowych.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za wykonane prace i usługi następowało będzie na podstawie negocjacji cenowych, których podstawą będą szczegółowe kosztorysy powykonawcze sporządzone przez Wykonawcę z zastosowaniem uzgodnionych parametrów cenotwórczych i podstaw normatywnych, zweryfikowane przez Zamawiającego.