**Zakres sanitarny wraz z materiałem – Częstochowa ul. Przejazdowa**

- demontaże lub usunięcie instalacji przeznaczonych do likwidacji   
- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie stacji paliw od budynku do przepompowni pom.  
- wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni pom. do studni rozprężnej S3  
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S3 do studni S istn wraz z odcinkiem rur kamionkowych oraz przepychem pod drogą  
- dostawa, wykop, posadowienie i uruchomienie przepompowni ścieków sanitarnych i przepompowni wód deszczowych   
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie stacji paliw oraz odcinka od studni D1 do istniejącej studni wyłączeniowej ST8 zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Przejazdowej wraz z dodatkową studnią rewizyjną  
- dostawa, wykop, posadowienie i montaż zbiornika retencyjnego V – 90m3  
- wykonanie instalacji wodociągowej od pkt włączenia do sieci do pomieszczenia kotłowni do zaworu odcinającego wraz z dostawą kompletnie wyposażonej studni wodociągowej  
- posadowienie, zasypanie i uruchomienie urządzeń dostarczanych przez inwestora (separatory i osadniki)  
- podłączenie instalacji deszczowej z dachów pawilonu stacji paliw do kanalizacji deszczowej oraz spod wycieraczek przed wejściami oraz kanalizacji odwadniającej studzienki nazbiornikowe i zlewowe  
- wykonanie instalacji gazu od skrzynki przyłączeniowej do budynku wraz ze skrzynką i zaworem   
- odtworzenia terenów i nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych pracach  
- czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie i docelowa regulacja istniejących oraz nowych studni i wpustów do wymaganych poziomów, kierunki otwierania wpustów drogowych zgodne z kierunkami najazdu,   
- wykonanie podbudowy betonowej pod studnie, zbiorniki, urządzenia dostarczane przez Inwestora (osadniki, separatory)  
- wywóz urobku z rozkopów po stronie zleceniobiorcy  
- piasek do zasypania po stronie zleceniobiorcy wraz z zagęszczeniem  
- instalacje przebiegające pod nawierzchniami asfaltowymi wykonane w technologii bezrozkopowej

Uwaga

Zasilanie do pompowni poza zakresem prac  
Po stronie zleceniobiorcy: wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac, armatura, uzbrojenia oraz zabezpieczenia wykopów, ewentualne urządzenia odwadniające wykopy, przeciski/przewierty, uruchomienia urządzeń, zagęszczenia, odtworzenia po pracach do stanu pierwotnego  
**Po zakończeniu prac należy instalację przepłukać i wyczyścić z zanieczyszczeń, wyregulować do poziomu umożliwiającego wykonywanie nawierzchni brukowych oraz skutecznie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami związanymi z wykonywaniem nawierzchni brukowych.**

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

W zakresie wykonawcy jest uzyskanie stosownych zgód na realizacje prac oraz powiadomienia o rozpoczęciu prac, uzyskanie nadzoru gestora sieci oraz uzyskanie protokołów odbioru od gestora sieci.