

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Temat:** Zakup wielkoformatowego atramentowego (A0+) plotera/drukarki.

**Lokalizacja:** Dział Inwestycji.

1. **Charakterystyka ogólna:**

Celem zadania jest zakup plotera/drukarki do systemu CAD/GIS ( EW-Mapa, plan generalny ).

1. **Zakres rzeczowy :**

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1. Zakup i dostawa plotera.
2. Przeprowadzenie krótkiego instruktarzu z obsługi plotera/drukarki.
3. Warunki techniczne:

* Zakupione urządzenie musi zostać dostarczone wraz z Deklaracją Zgodności.
* Potwierdzenie dostarczenia dokumentacji zawierającej instrukcję eksploatacyjną, instrukcję obsługi i konserwacji zgodne z wymogami CE w języku polskim oraz kartę gwarancyjną urządzeń
* Potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami
* Oferowane w ramach postępowania urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą być oryginalnymi urządzeniami producenta. Nie dopuszcza się produktów zamiennych.
* Dostawa potwierdzona będzie dokumentem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy,

1. Wymagania ogólne:

* Warunki gwarancji - okres gwarancji na urządzenie (min. 24-miesięcy)
* Dostawa wraz z zakupem materiałów startowych (starter kit) w cenie zakupu
* Termin realizacji wyrażony w tygodniach
* Temperatura pracy: praca w pomieszczeniach biurowych ogrzewanych
* Pozycja pracy drukarki – na powierzchni płaskiej.
* Instrukcja obsługi w języku polskim

1. Wymagania techniczne:

* Ploter/drukarka PostScript wraz ze skanerem formatu A0+ ( drukowanie, kopiowanie, skanowanie )
* Drukarka/ploter z dwoma rolkami na papier formatu A0+ (dwurolkowy podajnik papieru)
* Skanowanie do formatu PostScript (PDF), JPeg, TIFF, Png.
* Drukarka/Ploter 36” PostScript: format 914 mm (36”)
* Technologia druku: termiczna
* Języki drukarki: HP-GL/2 , HP RTL , Adobe® PostScript® 3 , Adobe® PDF 1.7 , JPEG , CALS G4
* Papier: Papier zwykły , Papier powlekany , Papier samoprzylepny , Papier fotograficzny , Folia , Folia samoprzylepna , Kalka techniczna
* Minimalna szerokość linii: 0.02
* Precyzja linii: +/- 0.1
* Jakość druku w kolorze (najwyższa): do 2400x1200 dpi
* Prędkość druku: 180 D/h, 170 A1/h
* Kosz na papier, nóż obcinający papier
* Sieć: Gigabit Ethernet (1000Base-T), obsługiwane standardy: TCP/IP, BootP/DHCP (IPv4 tylko), DHCPv6, TFTP (IPv4 tylko), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Compatible, WS Discovery, Embedded Web Server (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (email), Raw IP printing (9100), LPD, IPP, WS print, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X authentication (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
* Pamięć RAM: 128GB
* Dysk: nie mniejszy niż 500GB samoszyfrujący
* Ekran dotykowy 39,62 cm (15,6 cala) do obsługi druku i konfiguracji
* Liczba wkładów drukujących: 6 (C, M, Y, G, PBK – barwnikowe, MBK – pigmentowy)
* Sterowniki do systemów: Windows Server 2016-2022, Windows 10, Windows 11, MAC, Linux
* Skaner: skanowanie w max 1200 DPI, skanowanie wielkoformatowych materiałów graficznych, format zapisu jak powyżej.

1. **Warunki wykonania i wymagania ogólne:**

* Okres gwarancji na urządzenia min. 24 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
* Oczekiwany termin realizacji zadania: do 10.12.2025.