**Zakres prac do wykonania – SP Częstochowa**

Wykonanie wylewek i kompleksowych prac wykończeniowych wraz z materiałem na pawilonie na SP Częstochowa, zgodnie z projektem i standardem StopCafe 2.0 oraz wytycznymi dostawców inwestorskich  
w zakresie:

1. wykonanie wraz z materiałem warstw posadzki na pawilonie w układzie: papa podkład/folia, styropian EPS100 035 12cm, papa podkład/folia, jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym gr 7 cm
2. **posadzka korytarza zaplecza od drzwi wejściowych zaplecza do chłodni oraz magazynów z regałami w układzie: papa podkład/folia, styropian XPS gr 12cm, papa podkład/folia, siatka zbrojeniowa żebrowana fi 8-fi10 oczko 15x15, jastrych cementowy gr 7 cm**
3. kompleksowe prace wykończeniowe w pawilonie stacji paliw zgodnie z dokumentacją techniczną  
   i standardem STOP Cafe 2.0. W zakres robót wchodzą m.in.:

* wykonanie poszycia ścian płytami gk z zachowaniem wymagań ppoż dróg ewakuacyjnych
* wykonanie posadzek na pawilonie wraz z cokołami z płytek ceramicznych,
* wykonanie ścianek działowych z płyty gk z wypełnieniem z wełny z zachowaniem wymagań ppoż dróg ewakuacyjnych – **ściany z gk dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedaży oraz WC klientów od zaplecza stacji do pełnej wysokości do blachy trapezowej**,
* wykonanie poszycia ścian płytkami ceramicznymi na sali sprzedaży, łazienkach, zaplecza gastronomicznego, na zapleczu
* murowanie ścian kotłowni o gr 12 cm do wysokości blachy trapezowej zgodnie z wymogami ppoż (EI60),
* montaż sufitów systemowych podwieszanych wraz z dostawą prętów gwintowanych  
  i wieszaków typu V,
* wykonanie sufitu z płyty gk ogniowej w kotłowni
* wykonanie gładzi oraz malowania ścian,
* osadzanie i montaż drzwi,
* dostawa i montaż wzmocnień pod meble, armaturę dla NPS,
* montaż uchwytów pod monitory,
* dostawa i montaż podkonstrukcji pod otoki,
* montaż blachy nierdzewnej na ścianach zaplecza,
* wykonanie parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych,
* dostawa i montaż wycieraczek systemowych,
* malowanie i obudowa z gk słupów konstrukcyjnych, wykonanie zabudowy szpalety górnej wzdłuż witryny aluminiowej,
* wykonanie przejść dla instalacji dostawców inwestorskich, branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, dostawców mebli gastronomicznych,
* malowanie konstrukcji sufitu podwieszanego na sali sprzedaży
* wykonanie drobnych prac towarzyszących
* dostawa i montaż odbojów drzwi i desek sedesowych
* Montaż luster w toaletach
* Dostawa i montaż rolet na Sali sprzedaży i zapleczu zgodnie z standardem Orlen SA

Prace wykonane wraz z materiałem zgodnym ze standardem Orlen SA z wyłączeniem: drzwi, sufitów (płyty sufitowe, profile systemowe, pręty do profili), płytek ceramicznych, blachy nierdzewnej, luster.

Termin rozpoczęcia prac: ok. 15.12.2025 – zakończenie po 5 tygodniach – po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy

Należy dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej