|  |  |
| --- | --- |
| Schválenie smernice č. 465/1  **ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.** | |
| *Určené pre:*  **Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia  s. r. o., jej konateľov a zamestnancov** | *Platnosť:*  ***Od 06.03.2023*** |
| *Predmet:*  **Povolovanie prác** | *Číslo smernice: 42/2023* |
| *Schválil:*  **konatelia na zasadnutí konateľov** | *Dňa: 06. 03. 2023* |
| *Spracovateľ dokumentu:*  **ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – OBPR – Miloš Borový** | *Správca dokumentu:*  **ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení** |
| *Názov v jazyku pôvodu:*  ***Povolování prací*** | *Číslo dokumentu u správcu dokumentu:* ***465/1*** |
| *Verzia: 1.0* | *Zo dňa: 01.07.2021* |
| *Nahrádza: N/A* | *Poznámky:* |
| Konatelia spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. (ďalej len „**Spoločnosť**“) na zasadnutí konateľov dňa 06.03.2023 schválili nižšie pripojenú Smernicu č. 465/1 „Povolování prací“ (ďalej len „**Smernica**“), čím sa táto Smernica stáva účinná a záväzná pre Spoločnosť dňom jej schválenia.  S obsahom tejto Smernice budú oboznámení všetci zamestnanci Spoločnosti, ktorých pracovnej náplne sa Smernica týka a každý takýto nový zamestnanec Spoločnosti, ktorého náplne sa Smernica bude týkať pri nástupe do pracovného pomeru. | |

Datum vytištění: 13. 10. 2025



Rozsah platnosti:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

**povolování prací**

Schválil: Jednatel společnosti / vedoucí odštěpného závodu Benzina

Platnost od: 1. 7. 2021

Správce dokumentu: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – odbor systémů řízení

Zpracovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - OBPR, Miloš Borový

Seznam změn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Číslo strany | | Předmět změny | Platnost od | Schválil (funkce, podpis) |
| vyjmuté | vložené |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle Směrnice 821.

**Obsah**

[1 Účel 4](#_Toc70486829)

[2 Rozsah platnosti 4](#_Toc70486830)

[3 Pojmy, definice a zkratky 4](#_Toc70486831)

[4 Povolování prací 6](#_Toc70486834)

[4.1 Účastníci povolovacího řízení 6](#_Toc70486835)

[4.2 Způsoby povolování prací 9](#_Toc70486836)

[4.3 Postup povolování zapsaných prací (ZP) 10](#_Toc70486837)

[4.4 Postup povolování prací na písemné povolení k práci (PkP) 10](#_Toc70486838)

[4.5 Příprava pracoviště 10](#_Toc70486839)

[4.6 Stav pracoviště 11](#_Toc70486840)

[4.7 Definice prostorů 11](#_Toc70486841)

[4.8 Definice prací a jejich specifikace dle jednotlivých prostorů 12](#_Toc70486842)

[4.9 Stanovení podmínek s ohledem na prostor a druh vykonávané práce 13](#_Toc70486843)

[4.10 Kontrola a sankce 13](#_Toc70486844)

[5 Odpovědnost 13](#_Toc70486845)

[6 Seznam souvisejících dokumentů 13](#_Toc70486846)

[Příloha A Kniha závad a prací 14](#_Toc70486847)

[Příloha B Formulář PkP ( povolení k práci ) 15](#_Toc70486848)

[Příloha C Formulář pro ZPBO (Zvláštní požárně/bezpečnostní opatření) 16](#_Toc70486849)

[Příloha D Seznam schválených dokumentací 17](#_Toc70486850)

[Příloha E Manuál pro vyplňování formulářů 17](#_Toc70486851)

[Příloha F Minimální požadavky BOZP a PO na protokolem vyčleněných pracovištích 20](#_Toc70486852)

[Příloha G Grafické znázornění podmínek podle jednotlivých prostorů a druhu vykonávané práce 23](#_Toc70486853)

[Příloha H Vzor Pověření příjemce 24](#_Toc70486854)

# Účel

Směrnice stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací na zařízení, budovách a pozemcích čerpacích stanic BENZINA, s výjimkou prací prováděných zaměstnanci ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a zaměstnanci Partnera čerpací stanice, na které jsou práce prováděny.

# Rozsah platnosti

**Dokument je platný** pro následující označené společnosti / odštěpné závody:



**Dále je dokument platný** pro ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a jeho platnost je podmíněna schválením v této společnosti.

**Toto vydání ruší:**

* směrnici 465 „Povolování prací“, 2. vydání ze dne 1. 1. 2021, platné pro UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod.

Dostupnost směrnice jiným osobám je zajištěna prostřednictvím Internetu: <http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>

# Pojmy, definice a zkratky

Informace od Příjemce - Rizika, opatření a další informace od Příjemce.

Koordinátor - Osoba pověřená koordinací činností zaměstnanců dvou či více zaměstnavatelů současně na jedné ČS – blíže viz čl. 4.1.9

Koordinátor stavby - Odborně způsobilá osoba s příslušným oprávněním, plnící legislativou stanovené požadavky.

Nejiskřivé prostředky - Nejiskřivé nářadí, pomůcky a přístroje, stroje a zařízení vyrobené a schválené pro použití do prostorů s nebezpečím výbuchu.

Písemné povolení k práci (PkP) - Soubor technických a organizačních opatření stanovených prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze B.

Požární dohled - Osoba určená Vystavovatelem/Příjemcem k vykonávání trvalého požárního dohledu v průběhu práce s ohněm a požárního dohledu ve stanovených intervalech po skončení prací s ohněm vyžadujících zvláštní požárně/bezpečnostní opatření.

Práce s ohněm - Práce představující zvýšené riziko vzniku požáru z důvodu použití zdroje otevřeného ohně, jiskření, záření nebo vysoké teploty.

Pracoviště/místo - Místo/zařízení na ČS, ve kterém nebo na kterém se bude práce provádět.

Předávající - Partner ČS nebo zaměstnanec ČS, delegovaný Vystavovatelem k zajištění plnění povinností uvedených v čl. 4.1.2.2

Příjemce - Osoba schopná komunikace v českém nebo slovenském jazyku, určená Zhotovitelem ke stanovení, zajištění a realizaci podmínek pro bezpečné provedení práce a k zajištění vlastního bezpečného provedení prací.

Přizvaná osoba - Osoba přizvaná Vystavovatelem nebo Příjemcem k povolovacímu řízení pro posouzení a stanovení podmínek pro bezpečné provedení prací, které přesahují rámec působnosti, znalostí a odbornosti Vystavovatele nebo Příjemce.

Společnost - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o

Trvalý dozor - Osoba určená účastníkem povolovacího řízení k vykonávání trvalého dozoru na práci.

Vystavovatel - Vystavovatelem povolení k práci je Objednatel. Může jím být zaměstnanec OZ nebo společnosti nebo Partner ČS.

Zapsaná Práce (ZP) - Práce, na které není nutné vystavovat povolení v rozsahu PkP uvedené v příloze B.

Zástupce přilehlého objektu - Osoba přizvaná Vystavovatelem k povolovacímu řízení pro posouzení a stanovení podmínek pro bezpečné provedení prací při nebezpečí ohrožení sousedních objektů prováděnou prací nebo naopak.

Zhotovitel / Vyšší zhotovitel - Obchodní partner(kontraktor) společnosti, OZ nebo Partnera ČS, jehož zaměstnanci nebo dodavatelé, na základě smlouvy nebo objednávky provádí na ČS pracovní činnost. Vyšším zhotovitelem je ten Zhotovitel, který provádí hlavní část dodávek při pracích na protokolem vyčleněných pracovištích.

Ad Blue - kapalné aditivum (roztok močoviny) k omezení emisí vznětových motorů

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CNG - stlačený zemní plyn pro pohon motorových vozidel

ČS - čerpací stanice sítě BENZINA, včetně čerpacích stanic provozovaných pod jinými obchodními značkami.

DOPV - dokumentace na ochranu před výbuchem – viz Provozní předpis ČS kapitola 2.2.11

LNG - zkapalněný zemní plyn pro pohon motorových vozidel

LPG - zkapalněné uhlovodíkové plyny ( směs ) pro pohon motorových vozidel

OBPR - Odbor bezpečnosti a prevence rizik, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky.

OZ - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod

OZO - Specialista, OBPR; odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a v PO.

PkP - písemné povolení k práci

PO - Požární ochrana

UBEZ - Úsek bezpečnosti, organizační složka ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

ZPBO - Zvláštní požárně/bezpečnostní opatření (soubor technických a organizačních opatření stanovených prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze C).

# Povolování prací

## Účastníci povolovacího řízení

### Způsobilost účastníků povolovacího řízení a dalších osob

Způsobilost přizvané osoby je dána odborným vzděláním, praxí a vykonávanou profesí.

Způsobilost koordinátora na stavbě je dána Zákonem[[1]](#footnote-1).

Způsobilost k ostatním činnostem podle této směrnice je zajišťována podle následující tabulky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsobilost | Školitel | Náplň školení | Doba platnosti školení | Způsob ověření znalostí | Doklad |
| Vystavovatel | OZO (OBPR) | Směrnice 465 + DOPV | Trvale / do změny | Test | Seznam vystavovatelů |
| Příjemce / Koordinátor | OZO (OBPR) | Směrnice 465 + DOPV | 36 měs. / do změny | Test | Seznam příjemců; Pověření příjemce (průkaz) |
| Zástupce přilehlého objektu | Předávající / Příjemce | Čl. 4.1.6  PkP (ZPBO) | Po dobu platnosti PkP | Ústně a průběžná kontrola | PkP (ZPBO) |
| Trvalý dozor | Předávající / Příjemce | Čl. 4.1.7;  PkP (ZPBO) | Po dobu platnosti PkP | Ústně a průběžná kontrola | PkP (ZPBO) |
| Požární dohled | Předávající / Příjemce | 4.1.8;  PkP (ZPBO) | Po dobu platnosti PkP | Ústně a průběžná kontrola | PkP (ZPBO) |

### Vystavovatel

#### Vystavovatel je odpovědný za:

1. rozhodnutí o způsobu povolení práce (ZP, PkP, mimo systém ZP a PkP),
2. zpracování dokumentace k ZP a PkP v jemu stanoveném rozsahu,
3. nadefinování jednoznačného popisu práce, místa a zařízení,
4. akceptování postupu práce stanoveného Příjemcem a rizik vnášených Příjemcem při stanovení nutných příprav a podmínek pro bezpečné provedení práce ze strany ČS,
5. stanovení nutné přípravy pracoviště a podmínek,
6. zajištění účasti zaměstnanců ČS a jejich seznámení s podmínkami,
7. kontrolu kompletnosti dokumentace ZP a PkP.

#### Vystavovatel je dále odpovědný za:

1. realizaci přípravy pracoviště a podmínek prováděných ze strany ČS,
2. předání pracoviště,
3. zajištění neměnných podmínek ze strany ČS po dobu trvání práce,
4. průběžnou kontrolu plnění stanovených podmínek,
5. přerušení nebo ukončení činností v případě změny podmínek ze strany ČS nebo neplnění stanovených podmínek.
6. ukončení ZP a PkP.

#### Vystavovatel je oprávněn odpovědnosti uvedené v čl. 4.1.2.2 delegovat na osobu Předávajícího. Je-li v takovém případě Vystavovatelem zaměstnanec společnosti nebo OZ, zajistí v předstihu předání připraveného PkP Předávajícímu v elektronické nebo papírové formě.

### Předávající

Předávající musí být Vystavovatelem seznámen s konkrétními podmínkami ZP nebo PkP.

### Příjemce

Příjemce je povinen předložit Pověření Vystavovateli nebo Předávajícímu vždy před započetím povolovacího řízení nebo kdykoli v průběhu provádění prací na ČS osobám oprávněným ke kontrole dle čl. 4.10.1.

Příjemce je po dobu provádění prací trvale přítomen na ČS.

#### Příjemce je odpovědný za:

1. stanovení postupu práce a předání informace o vnášených rizicích,
2. stanovení podmínek pro bezpečné provedení práce ze strany zhotovitele,
3. informování Vystavovatele nebo Předávajícího o neslučitelnosti Příjemcem stanovených opatření s opatřeními požadovanými Vystavovatelem,
4. zajištění personálního obsazení ze strany zhotovitele a jeho prokazatelné seznámení s podmínkami,
5. přerušení PkP,
6. ukončení ZP a PkP.

#### Příjemce je dále odpovědný za:

1. dodržování legislativních a normativních požadavků a smluvně závazných předpisů,
2. stav a používání nasazených prostředků v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a s legislativními a normativními požadavky,
3. kvalitu a vykonání stanoveného rozsahu práce,
4. provádění prací pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami,
5. realizaci jemu stanovených opatření a podmínek,
6. zajištění opatření vyplývajících z jím prováděných, řízených a koordinovaných činností,
7. seznámení všech pracovníků vykonávajících činnost se stanovenými opatřeními a podmínkami, riziky možného ohrožení, místem a způsobem provádění prací,
8. seznámení všech pracovníků vykonávajících činnost v prostorech s nebezpečím výbuchu s výstražnými signály, které budou použity k varování před ohrožením výbuchem,
9. zajištění neměnných podmínek ze strany Příjemce po dobu trvání činností,
10. kontrolu splnění podmínek stanovených v povolení před započetím práce,
11. průběžnou kontrolu plnění stanovených podmínek,
12. zajištění trvalého řízení průběhu prací,
13. fyzické převzetí pracoviště,
14. přerušení nebo ukončení činností v případě změny stanovených podmínek nebo jejich neplnění, ohlášení této skutečnosti Vystavovateli,
15. fyzické zpětné předání pracoviště v bezpečném a uklizeném stavu.

### Přizvaná osoba

Přizvanou osobou může být např. technik údržby, projektový specialista investic, OZO, Vedoucí sekce majetkoprávních vztahů MO apod.

#### Přizvaná osoba je v rozsahu její odborné způsobilosti odpovědná za:

1. posouzení stanovených podmínek,
2. stanovení dalších podmínek a opatření pro bezpečné provedení práce.

### Zástupce přilehlého objektu

#### Zástupce přilehlého objektu je v rozsahu své odborné způsobilosti a působnosti odpovědný za:

1. posouzení stanovených podmínek,
2. stanovení dalších podmínek a opatření pro bezpečné provedení práce,
3. realizaci jemu stanovených podmínek a opatření.

### Trvalý dozor

Osoba určená účastníkem povolovacího řízení k vykonávání trvalého dozoru na práci. Trvalý dozor nesmí vykonávat jiné činnosti s výjimkou řízení záchranných prací do doby příjezdu jednotek integrovaného záchranného systému.

#### Trvalý dozor je odpovědný za:

1. nepřetržité sledování průběhu prací a to zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti osob v ohroženém prostoru,
2. okamžité přerušení prací v případě změny stanovených podmínek, jejich neplnění nebo nemožnosti vykonávat trvalý dozor,
3. provedení nutných opatření k záchraně ohrožených osob v případě vzniku mimořádné události.

### Požární dohled

#### Požární dohled je odpovědný za:

1. kontrolu předepsaného vybavení a zajištění pracoviště před zahájením práce s ohněm,
2. kontrolu místa práce s ohněm a přilehlých prostorů, v průběhu a po skončení prací s ohněm,
3. okamžité přerušení prací v případě změny stanovených podmínek, jejich neplnění, přerušení vykonávání požárního dohledu nebo v případě nebezpečí nebo vzniku požáru,
4. provedení nutných opatření k záchraně ohrožených osob v případě vzniku požáru (likvidace požáru, odstranění tlakových lahví, přivolání jednotky požární ochrany),
5. vykonávání následných kontrol stanovených po skončení prací s ohněm,
6. provedení záznamu o prováděném požárním dohledu v příloze ZPBO.

### Koordinátor

Určuje se při současném provádění prací na ČS zaměstnanci 2 a více zaměstnavatelů, když se tyto práce mohou navzájem ovlivňovat nebo mohou ovlivnit bezpečnost okolních pracovišť i po realizaci stanovených opatření.

Koordinátorem je v případě účasti zaměstnanců Tokheim Acis, s.r.o. nebo ETK s.r.o. jeden z těchto zaměstnanců, zpravidla vedoucí jejich pracovní skupiny. V ostatních případech určí koordinátora Vystavovatel.

Koordinátor je odpovědný za organizaci a řízení návaznosti prací a koordinaci provádění opatření pro bezpečné provedení prací.

### Koordinátor na staveništích

Činnost koordinátora stavby je vyžadována při investičních stavbách vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na kterých budou působit zaměstnanci více zhotovitelů stavby (subdodávky v tomto nejsou zohledňovány) a zároveň se jedná o stavby:

* kde trvání prací přesáhne 30 pracovních dnů za současného vykonávání práce více než 20 osobami delší než 1 pracovní den,
* kdy objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na osobu.

Na výše uvedených stavbách přebírá odpovědnosti koordinátora dle čl. 4.1.9.

Koordinátorem stavby nemůže být zaměstnanec Zhotovitele.

## Způsoby povolování prací

### Práce mimo systémy ZP a PkP

#### Práce na protokolem vyčleněných pracovištích

#### Na těchto pracovištích je systém povolování prací stanoven příslušným Protokolem, jehož vzor je uveden v Příloze 10 ke směrnici 027/2 „Řízení investičních projektů na čerpacích stanicích BENZINA, s.r.o.“.

Pokud se na těchto pracovištích vyskytují zaměstnanci více zhotovitelů, pak ten, který převzal protokolárně pracoviště, je Vyšším zhotovitelem a zajišťuje plnění Minimálních požadavků stanovených v Příloze F.

#### Při protokolárním vyčlenění pracoviště je povinným účastníkem tohoto řízení Partner.

#### Práce při nebezpečí z prodlení

Práce související s odvrácením ohrožení života osob, práce související s odvrácením škod na životním prostředí a práce předcházející škodám na majetku. Práce lze provádět pouze při zajištění podmínek, které by byly stanoveny při vystavení PkP (např. ochranné prostředky, analýza prostředí).

Zásahy (včetně cvičných) jednotek integrovaného záchranného systému sloužící k zajištění uzavírek ohrožených prostorů, v případě řešení nebo předcházení mimořádným událostem dle požadavku velitele zásahu (hasičský záchranný sbor).

### Zapsaná práce (ZP)

#### Práce bez zásahu do zařízení ČS

Práce bez zásahu do zařízení ČS. Tyto práce mohou samostatně provádět pouze osoby prokazatelně proškolené z místních podmínek. V ostatních případech je možné práce provádět pouze pod dozorem provozního zaměstnance ČS.

#### Práce splňující všechna níže uvedená kritéria:

1. práce prováděné mimo prostor s nebezpečím výbuchu,
2. práce prováděné mimo nebezpečný prostor,
3. práce s ohněm prováděné pouze se základními požárně bezpečnostními opatřeními,
4. práce prováděné bez použití zdrojů záření,
5. práce neomezující provoz ČS,
6. práce neomezující pohyb vozidel a veřejnosti na ČS,
7. práce, jimiž nejsou ohroženy sousední objekty.

#### Práce prováděné v souladu se schválenou dokumentací

Jedná se o případy, kdy jsou vybrané práce a podmínky pro jejich provedení specifikovány v  dokumentaci schválené Koordinátorem údržby a OZO. S touto dokumentací musí být osoby provádějící tyto práce prokazatelně seznámeny před zahájením práce. Seznam schválených dokumentací tvoří Přílohu D.

### Práce na písemné povolení k práci (PkP)

Ostatní práce neuvedené v čl. 4.2.1. a 4.2.2.

### Kniha závad a prací

V knize závad a prací jsou vedeny záznamy o provádění prací v režimu ZP a PkP zhotoviteli na ČS.

Vzor knihy závad a prací je uveden v Příloze A.

## Postup povolování zapsaných prací (ZP)

ZP povoluje Partner ČS. ZP se vystavuje zápisem do knihy prací.

ZP může být povolena maximálně na jeden pracovní den a nelze ji prodloužit. V případě opuštění pracoviště všemi osobami na dobu delší než 60 minut nebo při dokončení práce, je Příjemce povinen ZP vždy řádně ukončit. Při opětovném příchodu se vystavuje nové povolení k ZP.

Povolení k ZP se archivuje po dobu 1 roku od ukončení práce. V případě vzniku mimořádné události při provádění práce (např. úraz, požár, výbuch a havárie) povolení archivuje po dobu 5 let OBPR, jako součást dokumentace z vyšetřování mimořádné události.

## Postup povolování prací na písemné povolení k práci (PkP)

PkP vystavuje Vystavovatel ve spolupráci s Příjemcem, popř. s dalšími přizvanými účastníky povolovacího řízení. PkP se vystavuje písemně na formulář uvedený v Příloze B vždy ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží Příjemce, druhé zůstává Vystavovateli. Jakákoli změna v průběhu platnosti PkP musí být provedena shodně v obou vyhotoveních. Bližší specifikace způsobu vyplňování formuláře PkP je uvedena v příloze E.

Obě vyhotovení PkP musí být označena jedinečným a shodným evidenčním číslem, např. ve tvaru: číslo ČS – rok – pořadové číslo PkP – vlastní kód Vystavovatele(999-20-01-XY).

Každá práce na PkP musí být zaznamenávána denně v knize závad a prací.

Vyhotovení PkP pro Příjemce musí být dostupné v místě provádění prací a to po celou dobu jejich provádění. Po ukončení platnosti PkP zůstává toto vyhotovení Příjemci.

Povolení se vystavuje na dobu nezbytně nutnou k provedení prací nejvýše však na 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů, včetně dne vystavení. Během doby platnosti nesmí dojít ke změně stanovených podmínek. V případě, kdy některé podmínky již nejsou vyžadovány nebo již stanovené podmínky byly nahrazeny jiným účinným opatřením, zůstává povolení v platnosti za předpokladu, že tato skutečnost bude zaznamenána v obou vyhotoveních formuláře PkP. U záznamu musí být uveden datum a podpis Vystavovatele, který změnu ve formuláři provedl.

Po dokončení prací nebo po uplynutí maximální platnosti PkP musí Příjemce PkP vždy řádně ukončit.

PkP se archivuje po dobu 1 roku od ukončení práce. V případě vzniku mimořádné události při provádění práce (např. úraz, požár, výbuch a havárie), povolení archivuje po dobu 5 let OBPR, jako součást dokumentace z vyšetřování mimořádné události.

## Příprava pracoviště

Vystavovatel stanovuje, zajišťuje a realizuje podmínky ze strany ČS pro bezpečné provedení práce. Nutnou přípravu stanovuje na základě charakteru daného zařízení a identifikace nebezpečí a zhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob. Pro vybraná zařízení je rozsah příprav stanoven normativními a legislativními požadavky, popř. Provozním předpisem ČS.

Podle charakteru pracoviště se musí posoudit nutnost:

* omezení provozu vozidel a pohybu osob,
* odstavení zařízení z provozu,
* vyprázdnění a vyčištění jeho obsahu,
* oddělení části zařízení od přístupu škodlivin nebo od zařízení v provozu,
* odpojení energií nebo médií,
* zajištění el. zařízení.

V případech, kdy nelze realizovat přípravu pracoviště tak, že budou eliminována rizika možného ohrožení života a zdraví osob, je Vystavovatel povinen stanovit další podmínky pro bezpečné provedení prací.

## Stav pracoviště

Vystavovatel informuje Příjemce o aktuálním stavu pracoviště z hlediska možného ohrožení života a zdraví osob.

## Definice prostorů

### Prostor s nebezpečím výbuchu

Prostor klasifikovaný dokumentací o ochraně před výbuchem do jednotlivých zón, na základě četnosti výskytu výbušné atmosféry.

* výbušná atmosféra je přítomna často, po dlouhou dobu nebo trvale,

Zóna 0 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha) - vnitřní prostor palivových a rekuperačních potrubí, vnitřní prostor nádrží.

* výbušná atmosféra se pravděpodobně občas vyskytne,

Zóna 1 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha) – vnitřní prostor skříně výdejního stojanu kromě měřící a obslužné části, šachty včetně stáčecí a uzavřené prostory kolem nádrží (kobky), 1,5 m všemi směry od vyústění odvzdušňovacího potrubí a dále až k zemi, 1,5 m vodorovně kolem a 1,5 m nad připojovací hrdlo autocisterny a okraje otevřené stáčecí šachty.

* Vznik výbušné atmosféry je nepravděpodobný (když ano, tak výjimečně a krátkodobě)

Zóna 2 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha) – 20 cm vodorovně kolem a 5 cm nad skříň výdejního stojanu kromě měřící a obslužné části, 1,5 m všemi směry od okraje zóny 1.

Jednotlivé zóny jsou graficky znázorněny v Dokumentaci na ochranu před výbuchem na každé ČS.

Zóny pro zařízení pro prodej LPG, CNG, příp. dalších alternativních paliv jsou uvedeny v dokumentaci provozovatele tohoto zařízení.

### Nebezpečný prostor z hlediska zvýšeného rizika ohrožení zdraví při práci (dále jen nebezpečný prostor)

Zcela nebo částečně uzavřený prostor nebo prostor pod úrovní terénu, ve kterém hrozí nejméně jedno z níže uvedených rizik:

1. nebezpečná koncentrace kyslíku,
2. kumulace toxických, vznětlivých nebo výbušných látek,
3. omezený vstup či výstup,
4. teplota prostředí nad 60°C.

Může se jednat o:

1. vnitřní prostor nádrží, šachty včetně stáčecí.
2. průmyslová, dešťová, splašková a vodovodní síť, jímky odpadních vod, čističky, septiky, kanály,
3. podzemní šachty, kabelové kanály,
4. výkopy, apod.

### Prostor s provozem vozidel / veřejnosti

Plochy ČS, kde může nastat riziko střetu osoby s vozidlem, nebo může dojít k ohrožení procházejících osob prováděnou činností:

1. Příjezdová a výjezdová komunikace.
2. Výdejní a stáčecí místa pohonných hmot, LPG, CNG, LNG, Vodíku, Ad Blue, náplní do ostřikovačů a manipulační plochy kolem nich
3. Nabíjecí místa elektromobilů
4. Parkovací, servisní, čekací a odstavné plochy.
5. Mycí hala.
6. Vnitřní prostory kiosku s přístupem veřejnosti – shop, WC, sprcha apod.

### Ostatní prostory

Ostatní prostory neodpovídající definicím prostoru s nebezpečím výbuchu, nebezpečného prostoru.

## Definice prací a jejich specifikace dle jednotlivých prostorů

### Základní práce

#### Základní práce v prostorech s nebezpečím výbuchu

Práce prováděné výhradně s nejiskřivými prostředky a kontrolní a pochůzkové činnosti prováděné bez zásahu do zařízení, budov a pozemků, při nichž jsou výhradně použity nejiskřivé prostředky.

#### Základní práce v nebezpečném prostoru

Práce prováděné bez realizace výkopových prací, prací s ohněm a bez použití zdrojů záření.

#### Základní práce v ostatních prostorech

Práce prováděné bez realizace výkopových prací, prací s ohněm a bez použití zdrojů záření.

### Práce s ohněm

#### Za práci s ohněm se považuje:

* svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním,
* používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp,
* nahřívání živic v tavných nádobách,
* broušení a řezání kovového materiálu s výjimkou použití ručního nářadí bez pohonu,
* použití jiskřivého nářadí a přístrojů, strojů a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu neodpovídajících požadavkům pro použití do prostoru s nebezpečím výbuchu (zóna 0, 1 a 2) dle stanovené klasifikace - elektromechanické, pneumatické, hydraulické nářadí, ruční nářadí, měřící, diagnostické a záznamové přístroje,vjezd motorových vozidel, používání agregátů se spalovacími nebo elektrickými motory, provoz zdrojů elektrické energie,montáž, demontáž a úpravy lešenářských konstrukcí.

#### Práce s ohněm se rozděluje na:

1. práci s ohněm vyžadující zvláštní požárně/bezpečnostní opatření

Práce s ohněm v prostorech s nebezpečím výbuchu a práce s ohněm v prostorech, kde není pro osoby provádějící tyto práce zcela zřejmý výskyt hořlavých nebo hoření podporujících látek (hořlavé izolace, otevřené kanály, nátěry nebo tepelně neizolující materiály, zbytkové množství látek, apod.).

1. práci s ohněm vyžadující základní požárně/bezpečnostní opatření

### Práce se zdroji ionizujícího záření

Práce se zdroji ionizujícího záření. Jedná se o zařízení, která mohou způsobit nemoc z ozáření, zákal oční čočky, útlum krvetvorby (zářiče pro potřeby defektoskopie, provozní hladinoměry, laboratorní analyzátory).

#### Práce se zdroji záření v prostorech s nebezpečím výbuchu

#### Jedná se o práce s ohněm vyžadující zvláštní požárně/bezpečnostní opatření.

#### Práce se zdroji záření v nebezpečném prostoru

#### Práce se zdroji záření v nebezpečném prostoru.

#### Práce se zdroji záření v ostatních prostorech

#### Práce se zdroji záření v ostatních prostorech.

### Výkopové práce

Práce, při nichž vzniká zemní objekt, který se tvaruje rozpojováním horniny, odebíráním výkopku s jeho odhozením, anebo naložením na dopravní prostředek, se současným vytvářením svahů a dna s jejich případným urovnáním a vroubením.

#### Výkopové práce v prostorech s nebezpečím výbuchu

#### Jedná se o práce s ohněm vyžadující zvláštní požárně/bezpečnostní opatření.

#### Výkopové práce (nebezpečný prostor)

#### Výkopové práce (nebezpečný prostor).

#### Výkopové práce v ostatních prostorech

#### Výkopové práce v ostatních prostorech.

### Práce ve výšce/na střeše

Práce, při nichž hrozí pád osoby z výšky >1,5 m, nebo mohou být pádem předmětů ohroženy osoby nebo majetek pod místem práce.

## Stanovení podmínek s ohledem na prostor a druh vykonávané práce

Grafické znázornění vybraných podmínek stanovených podle jednotlivých prostorů a druhu vykonávané práce, je uvedeno v příloze G.

## Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování podmínek uvedených v této směrnici a souvisejících dokumentů jsou oprávněni vykonávat účastníci povolovacího řízení, všichni vedoucí zaměstnanci OZ, OZO, zaměstnanci provozního úseku, oddělení údržby, odboru investic maloobchodu a další osoby vybavené ID kartou opravňující ke kontrole ČS.

Výsledky kontrol PkP/ZP zaznamenávají oprávněné osoby do inspekční knihy na ČS. Na základě vyhodnocování kontrolních zjištění navrhuje OBPR další kroky ve vztahu k dotčeným externím dodavatelům.

V případě zjištění neshod může společnost uplatnit smluvní sankci dle směrnice 402/2 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“.

# Odpovědnost

Odpovědnost vyplývá z jednotlivých ustanovení kapitoly 4.

# Seznam souvisejících dokumentů

Směrnice 027/2 „Řízení investičních projektů na čerpacích stanicích BENZINA, s.r.o.“


Směrnice 402/2 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“

Směrnice 427 „Přenosné žebříky“

Provozní předpis ČS PP 001

Provozní předpis ČS PP 003

# Příloha A Kniha závad a prací



# Příloha B Formulář PkP ( povolení k práci )



# Příloha C Formulář pro ZPBO (Zvláštní požárně/bezpečnostní opatření)



# Příloha D Seznam schválených dokumentací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platí od | Zhotovitel | Číslo dokumentu | Název dokumentu – popis činnosti |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Příloha E Manuál pro vyplňování formulářů

Formuláře se vyplňují:

Zaškrtnutím/zakřížkováním příslušného okénka vlevo od relevantního pojmu, příp. dopsáním požadovaných údajů vpravo nebo pod relevantním pojmem. Tam, kde je to ve formuláři uvedeno, se neplatné požadavky viditelně přeškrtnou.

Formulář PkP

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo kolonky | Způsob vyplnění |
| 1 | **Číslo** - Vystavovatel uvede číslo povolení, které musí být uvedeno zároveň na všech přílohách. Formát číslování je uveden v čl. 4.3.2. Vlastní kód Vystavovatele si zvolí každý Vystavovatel libovolně např. použije svůj monogram, zkratku jména apod. |
| 2 | **Zhotovitel –** Vystavovatel uvede název společnosti / jméno podnikající fyz. osoby provádějící práce  **Popis práce** - Vystavovatel co nejpřesněji popíše prováděnou činnost  **Práce na ČS č. –** Vystavovatel uvede identifikační číslo ČS |
| 3 | **Povolení platí od / do -** Vystavovatel určí časový rámec pro provedení požadovaných prací. Mimo tento rámec PkP neplatí a práce nesmí být prováděny  **Koordinátor** – uvede se jméno a telefon osoby pověřené koordinací činností dle čl. 4.4.8 nebo se proškrtne, pokud není relevantní |
| 4 | **Druh práce** – Zhotovitel na základě svých znalostí nebo v dohodě se zhotovitelem označí všechny druhy prací relevantní pro danou činnost dle definic uvedených v čl. 4.8 |
| 5 | **Prostor** – Zhotovitel určí druh prostoru, v němž bude činnost prováděna na základě definic uvedených v čl. 4.7 |
| 6 | **Odpojení energií** – je-li v souvislosti s prováděnou činností nezbytné odpojit přívod energií, označí se příslušný druh a uvede se místo a způsob odpojení, příp. zajištění |
| 7 | **Zabezpečení pracoviště** – slouží zejména k zamezení vstupu nepovolaných osob a / nebo vjezdu vozidel do prostoru, v němž by mohlo dojít k ohrožení zdraví či majetku v souvislosti s prováděnou činností.  **Dozor** – počet osob – kromě označení pole se uvede číslicí počet osob, které dozor budou současně provádět. Tyto osoby nesmí provádět jinou činnost. Dozor je oprávněn vykázat osoby z chráněného prostoru a na nezbytně nutnou dobu v případě ohrožení zdraví osob a majetku přerušit probíhající činnost  **Vytyčovací páska / kužely** – označí se v případě použití tohoto způsobu zabezpečení  **Pevná zábrana** - označí se v případě použití tohoto způsobu zabezpečení – používá se zejména pro zabránění pádu osob do nezakrytých otvorů, výkopů apod.  **Neprůhledné zakrytí** - označí se v případě použití tohoto způsobu zabezpečení. Používá se zejména jako ochrana proti ozařování okolí, proti šíření prachu z pracoviště apod. |
| 8 | **Ochrana proti výbuchu –** označí se v případě, že činnost probíhá zcela nebo částečně v prostředí s nebezpečím výbuchu definovaném v čl. 4.7.1  **Trvalá analýza** – vždy, když nejsou používány výhradně nejiskřivé prostředky  **Antistatický nehořlavý pracovní oděv+antistatická obuv** – vždy  **Nejiskřivé prostředky** – budou-li používány pouze prostředky určené pro práci v daném prostředí – viz čl. 3  **Při stáčení přerušit činnost** – označí se v případě, že je činnost prováděna v takové vzdálenosti od stáčecího stanoviště, že by zasahovala do prostor s nebezpečím výbuchu při stáčení – okruh 5 m kolem stáčecí šachty |
| 9 | **Požárně bezpečnostní opatření** – označí se v případě provádění prací s ohněm  **Základní** – ve venkovním prostoru na zpevněné ploše ve vzdálenosti nejméně 5 m od všech staveb a zařízení (kiosek, mycí hala, vysavač, kompresor ) a 10 m od technologických zařízení ČS ( nádrže a jímky, stojany, odvzdušňovací potrubí ). V těchto podmínkách postačuje provést základní požárně bezpečnostní opatření – 2 ks hasících přístrojů v dosahu, odstranění nebo zakrytí všech hořlavých materiálů a předmětů, zamezení přístupu osob.  **ZPBO** – ostatní prostory – vždy musí být připojena příloha C této směrnice |
| 10 | **Vymezení prostoru pro odstavení vozidel** – stanovuje Vystavovatel nebo Předávající tak, aby vozidla zhotovitele neohrožovala bezpečnost a co nejméně omezovala provoz na ČS |
| 11 | **Vymezení prostoru pro materiál/odpady** – stanovuje Vystavovatel nebo Předávající tak, aby materiál/odpady neohrožovaly bezpečnost a co nejméně omezovaly provoz na ČS |
| 12 | **Práce ve výšce** – Vystavovatel stanoví způsob provádění, pokud činnost zhotovitele zahrnuje práce, při nichž mohou být provádějící pracovníci ohroženi pádem z výšky > 1,5 m nebo může být ohrožen prostor pod místem práce  **Vstup na střechu** – může být povolen pouze za předpokladu, že budou splněny obecně závazné požadavky, tzn. nosnost a povrch střechy vhodný k pohybu, otvory řádně zakryty, kolektivní nebo individuální ochrana proti pádu  **Lešení –** označí se v případě použití. K lešení musí být na pracovišti po celou dobu k dispozici protokol o předání s těmito údaji: Typ lešení; Výška; Rozměr pole; Únosnost podlahy; Přípustný počet současně zatížených podlah; Datum montáže;Jméno a podpis pracovníka, který zodpovídá za bezpečný stav lešení  **Žebřík -** označí se v případě použití stojacích (štafle) nebo opěrných žebříků, žebřík musí být v bezvadném stavu. |
| 13 | **Práce v nebezpečném prostoru** – Vystavovatel stanoví opatření při provádění činností v prostoru definovaném v čl. 4.7.2  **IDP/ČV** – pracovníci vstupující do nebezpečného prostoru musí být vybaveni izolačním (IDP) nebo dálkovým dýchacím přístrojem (ČV)  **Jištění** – Vystavovatel stanoví požadavek na jištění lanem a počet osob provádějících jištění  **Další opatření** – Vystavovatel nebo Předávající stanoví další podmínky pro provedení práce v nebezpečném prostoru na základě znalosti místních podmínek |
| 14 | **Další opatření –** Vystavovatel stanoví další podmínky pro provedení práce neošetřené v kolonkách 6 až 13, doplní chybějící údaje a neplatné požadavky viditelně přeškrtne |
| 15 | **Podmínky nastavil Vystavovatel** – uvede své jméno a příjmení, datum vydání PkP a podpisem potvrdí správnost a úplnost uvedených údajů |
| 16 | **Přizvaná osoba** - uvede své jméno a příjmení, datum seznámení s PkP a podpisem potvrdí správnost a úplnost uvedených údajů |
| 17 | **Podmínky odsouhlasil a pracoviště převzal Příjemce** – uvede své jméno a příjmení, datum seznámení s PkP a podpisem potvrdí převzetí pracoviště a splnění podmínek uvedených v PkP |
| 18 | **Pracoviště předal Předávající** - uvede své jméno a příjmení, datum seznámení s PkP a podpisem potvrdí předání pracoviště a splnění podmínek uvedených v PkP |
| 19 | **Pracoviště po skončení prací předal Příjemce -** uvede své jméno a příjmení, datum předání a podpisem potvrdí ukončení prací |
| 20 | **Pracoviště převzal a povolení ukončil** - Vystavovatel uvede své jméno a příjmení, datum převzetí a podpisem potvrdí ukončení platnosti PkP |

Formulář ZPBO

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo kolonky | Způsob vyplnění |
| 21 | **Číslo** - Vystavovatel uvede číslo PkP, jehož je formulář ZPBO přílohou |
| 22 | **Způsob provedení práce –** Vystavovatel označí relevantní technologie požárně nebezpečných činností |
| 23 | **Zvláštní požárně bezpečnostní opatření –** Vystavovatel označí požadovaná opatření, příp. dopíše způsob zajištění příp. časový nebo prosotorový rozsah |
| 24 | **Hasící přístroje –** Vystavovatel označí požadované druhy a číslicí uvede množství hasících přístrojů. |
| 25 | **Speciální hasící prostředky –** v případě požadavku na další hasební prostředky je Vystavovatel vypíše |
| 26 | **Další opatření –** Vystavovatel vypíše další požadovaná opatření, příp. dopíše způsob zajištění příp. časový nebo prosotorový rozsah |
| 27 | **Identifikace svářečů –** V případě svařování uvede Předávající jména a příjmení a čísla kvalifikačních dokladů svářečů |
| 28 | **Požární dozor při práci –** Předávající v dohodě s Příjemcem uvedou datum, jména a příjmení osob pověřených dozorem. Pověřené osoby potvrdí podpisem, že byli seznámeni s oprávněními a povinnostmi při provádění dozoru.  **Požární dohled po skončení práce** - Předávající v dohodě s Příjemcem uvedou datum, jména a příjmení osob pověřených následným dohledem na místo práce. Pověřené osoby potvrdí podpisem, že byli seznámeni s oprávněními a povinnostmi při provádění dohledu. |
| 29 | **Záznam o trvalém požárním dozoru při práci –** pověřená osoba zaznamenává průběžně každý den práce, na níž se ZPBO vztahuje, datum, čas zahájení, své jméno a příjmení a čas ukončení. Svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů |
| 30 | **Záznam o provádění požárního dohledu po skončení práce –** Pověřená osoba zaznamenává každé provedení kontroly v rámci dohledu na místo práce. |

# Příloha F Minimální požadavky BOZP a PO na protokolem vyčleněných pracovištích

1. Vyšší zhotovitel koordinuje činnosti všech subjektů podílejících se na stavbě, zejména:
2. zpracuje Dokumentaci o rizicích a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob na staveništi
3. stanoví minimální požadavky na vybavení OOPP všech osob pohybujících se po stavbě.
4. vyžaduje a kontroluje dodržování pravidel BOZP a PO. Na stavbě musí být trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zodpovědný zástupce.
5. v případě ohrožení bezpečnosti je stavbyvedoucí nebo jeho zodpovědný zástupce oprávněn vykázat ze stavby osoby nebo zastavit činnosti a kontaktovat Vedoucího projektu investora. Obnovení činností je možné až po odstranění příčin ohrožení.
6. Na stavbě musí být trvale k dispozici:
7. Dokumentace o rizicích a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob na staveništi
8. Záznam o seznámení všech osob s dokumentací dle bodu a)
9. Stavební deník
10. Zabezpečení staveniště:

Souvislé oplocení do výšky nejméně 1,8 m. Přitom co nejméně narušit přilehlé prostory a provoz na nich. Náhradní komunikace řádně vyznačené

1. Označení staveniště
2. na všech vstupech dle obrázku ( příkazová značka bude vždy nahrazena více značkami konkretizujícími požadavky na OOPP – např. POUŽÍVEJ OCHRANNOU PŘILBU… VESTU…OBUV apod. v souladu s bodem 2. a)

1. Na viditelném místě musí být po celou dobu stavby uvedena důležitá telefonní čísla a jmenovitě kontakt na zodpovědnou osobu – stavbyvedoucího / mistra stavby. Pro případ nepřítomnosti stavbyvedoucího / mistra stavby musí být uveden i zodpovědný zástupce.
2. Všechny osoby musí být prokazatelně seznámeny s:
3. určenými dopravními komunikacemi a únikovými cestami, s prostory se zákazem vstupu (zejména prostory s nebezpečím výbuchu není-li práce v nich součástí zakázky - blíže viz bod 7)
4. umístěním hlavního vypínače elektrické energie pro staveniště a připojovacími místy pro připojení elektrických strojů, nářadí a dalších spotřebičů pro potřeby stavby
5. postupy při vzniku mimořádné události a umístěním prostředků první pomoci
6. Základní zásady BOZP a PO
7. Všechny práce smí provádět pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby dle zvláštních předpisů
8. Práce se zvýšeným nebezpečím požáru smí být prováděny pouze za podmínek uvedených v bodu 8
9. Na stavbě musí být udržován pořádek. Materiál, nářadí, nástroje, odpady a další předměty musí být uloženy tak, aby nebránily případné evakuaci z prostor staveniště, byly zajištěny proti rozvalení, posunutí, zhroucení, pádu nebo úniku do okolního prostředí.
10. Na stavbě platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa
11. Elektrické rozvaděče musí být zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Ponechávaná původní elektroinstalace musí být chráněna proti poškození (vyvěšením apod.), volné konce vodičů musí být zaizolovány.
12. Prodlužováky a ostatní dočasná vedení musí být zajištěny proti poškození. Nepoužívané elektrické nářadí musí být odpojeno od sítě.
13. Pro výstup / sestup nebo zvyšování místa práce se smí používat pouze prostředky k tomu určené v bezvadném stavu, specifické požadavky na tyto prostředky jsou uvedeny ve směrnici 427 „Přenosné žebříky“.
14. Při práci ve výšce musí být všichni dotčení zaměstnanci chráněni proti pádu kolektivními nebo individuálními prostředky proti pádu. Tato povinnost platí i pro vstup na střechu kiosku nebo přestřešení výdejní plochy.
15. Při práci na lešení, pracovní plošině nebo jiném pracovišti ve výšce nad 3 m musí být vytvořeno ochranné pásmo min. 1,5 m od všech volných okrajů pracoviště , do něhož nesmí vstupovat osoby a vjíždět vozidla – vytyčovací páskou, dopravními kužely apod.
16. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, výkopy apod. musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí musí být odolné předpokládané zátěži a musí být zajištěno proti posunutí
17. Nebezpečí výbuchu
18. Na ČS Benzina jsou prostory s nebezpečím výbuchu definovány následovně

*Zóna 0 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha) je přítomna často, po dlouhou dobu nebo trvale - vnitřní prostor palivových a rekuperačních potrubí, vnitřní prostor nádrží.*

*Zóna 1 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha) se pravděpodobně občas vyskytne – vnitřní prostor skříně výdejního stojanu kromě měřící a obslužné části, šachty včetně stáčecí a uzavřené prostory kolem nádrží ( kobky ), 1,5 m všemi směry od vyústění odvzdušňovacího potrubí a dále až k zemi, 1,5 m vodorovně kolem a 1,5 m nad připojovací hrdlo autocisterny a okraje otevřené stáčecí šachty.*

*Zóna 2 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha) Vznik je nepravděpodobný (když ano, tak výjimečně a krátkodobě) – 20 cm vodorovně kolem a 5 cm nad skříň výdejního stojanu kromě měřící a obslužné části, 1,5 m všemi směry od okraje zóny 1.*

1. V případě, že se na ČS vyskytuje zařízení pro výdej LPG nebo CNG, jsou dokumentací provozovatele stanoveny další prostory s nebezpečím výbuchu, pro něž platí stejné pracovní podmínky. S těmito prostory zhotovitele seznámí Partner ČS.
2. Pro provádění jakékoliv práce prostoru s nebezpečím výbuchu platí následující pravidla

* Zákaz kouření a manipulace s ohněm + zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení !
* Všichni pracovníci vybaveni antistatickými pracovními oděvy + obuví !
* Při práci v prostoru trvale používat funkční a zkalibrovaný detektor hořlavých plynů a par (uhlovodíky) nebo používat pouze nářadí, nástroje a další prostředky určené pro použití v EX prostředí, tzv. nejiskřivé !

1. Práce se zvýšeným nebezpečím požáru
2. Jedná se o tyto práce

* svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním,
* používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, PB hořáků a horkovzdušných pistolí
* nahřívání živic v tavných nádobách,
* broušení a řezání kovového materiálu s výjimkou použití ručního nářadí bez pohonu,
* použití jiskřivého nářadí a přístrojů, strojů a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu neodpovídajících požadavkům pro použití do prostoru s nebezpečím výbuchu (zóna 0, 1 a 2) dle stanovené klasifikace - elektromechanické, pneumatické, hydraulické nářadí, ruční nářadí, měřící, diagnostické a záznamové přístroje,vjezd motorových vozidel, používání agregátů se spalovacími nebo elektrickými motory, provoz zdrojů elektrické energie,montáž, demontáž a úpravy lešenářských konstrukcí

1. Tyto práce jsou, pokud je to možné, prováděny přednostně ve venkovním prostoru na zpevněné ploše ve vzdálenosti nejméně 5 m od všech staveb a zařízení (kiosek, mycí hala, vysavač, kompresor) a 10 m od technologických zařízení ČS (nádrže a jímky, stojany, odvzdušňovací potrubí). V těchto podmínkách postačuje provést základní požárně bezpečnostní opatření – 2 ks hasících přístrojů v dosahu, odstranění nebo zakrytí všech hořlavých materiálů a předmětů, zamezení přístupu osob

Nejsou-li splněny podmínky uvedené v bodu b), jedná se o práce vyžadující zvláštní požárně/bezpečnostní opatření, která musí být stanovena písemně pro každou práci zvlášť – zejména trvalý požární dozor při práci a následný dozor po skončení práce.

1. Montáž, demontáž a používání lešení
2. Stavět, bourat nebo upravovat lešení smí pouze osoby prokazatelně seznámené s návodem výrobce
3. Ten, kdo lešení postavil, jej opatří tabulkou s Protokolem o předání a převzetí lešení s uvedením povoleného počtu současně zatížených podlah a nosnosti. Před prvním použitím je povinen v Protokolu zaznamenat předání do užívání. Předávající i přejímající může být tatáž osoba.
4. Přejímající je od tohoto okamžiku zodpovědný za bezpečný stav lešení.
5. Lešení musí:

* být založeno pouze na dostatečně únosném terénu; pojízdná lešení musí být zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,
* být provedeno tak, aby tvořilo prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,
* být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; schopné přenést předpokládané zatížení
* rozměry, tvarem a vybavením podlah odpovídat povaze prováděných prací, podlahy musí umožňovat bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,
* být vybaveno bezpečným výstupem,
* být vybaveno předepsaným zábradlím a zarážkami u podlahy, to neplatí při výšce pracovní podlahy do 150 cm
* být trvale opatřeno tabulkou s Protokolem se záznamem o kontrolách nejdéle po 14 dnech.



1. Každý je povinen před každým výstupem na lešení se vizuálně přesvědčit, že odpovídá požadavkům uvedeným v bodě d). Zjistí-li, že lešení vykazuje závady, nesmí jej použít a je povinen informovat přejímajícího

# Příloha G Grafické znázornění podmínek podle jednotlivých prostorů a druhu vykonávané práce



# Příloha H Vzor Pověření příjemce

Přední strana Zadní strana

1. ČR - zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

   SR – zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch [↑](#footnote-ref-1)