PL-OIL-WHR-2024-001276

Załącznik nr 1

Kraków, 08.09.2025 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku  
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135  
NIP 675 – 11 –90 – 702  
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: [centrala@orlenoil.p](mailto:centrala@orlenoil.pl)l  
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

1. **Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest przeniesienie szlabanu przy wjeździe na teren Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Trzebini.

1. **Informacje o przetargu**

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL   
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

1. **Warunki lokalizacyjne**

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu Produkcyjnego.

1. **Informacje techniczne**

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:**

* **Relokację szlabanu wjazdowego na teren Zakładu.**
* **Wykonanie dokumentacji powykonawczej.**

1. **Specyfikacja zamówienia:**
2. Demontaż istniejącego szlabanu –demontaż szlabanu oraz elementów mocujących w dotychczasowej lokalizacji, zabezpieczenie urządzenia do przeniesienia.
3. Prace ziemne i fundamentowe – wykonanie nowego fundamentu pod szlaban (określenie głębokości, rodzaju betonu, osadzenie śrub mocujących, przygotowanie wykopów – po stronie Wykonawcy).
4. Przebudowa instalacji zasilającej – doprowadzenie prądu oraz przewodów sterujących do nowej lokalizacji, wykonanie kanalizacji kablowej lub osłon instalacyjnych.
5. Montaż szlabanu w nowym miejscu – instalacja szlabanu i elementów towarzyszących, uruchomienie systemu sterowania oraz integracja z systemem kontroli dostępu.
6. Przeniesienie systemu kontroli dostępu i sygnalizacji świetlnej – po stronie ORLEN Ochrona. Dotyczy wyłącznie rozłączenia i ponownego podłączenia urządzenia do okablowania. Przebudowa/ przeniesienie instalacji zasilającej wraz z przygotowaniem miejsca podłączenia urządzenia SKD leży po stronie Wykonawcy.
7. Dostawa i montaż ogrodzenia w nawiązaniu do istniejącego – długość około 7 mb.
8. Prace wykończeniowe – odtworzenie chodników, nawierzchni i ogrodzenia w miejscach objętych pracami budowlanymi.
9. Testy i odbiory techniczne – próby eksploatacyjne, przekazanie dokumentacji powykonawczej.
10. Wykonanie zabezpieczeń czasowych na czas prowadzenia robót.

**UWAGA!**

Prowadzenie ww. prac nie może zakłócać pracy Zakładu Produkcyjnego, tj. w szczególności wjazdu/ wyjazdu samochodów na teren Zakładu.

1. **Inne wymogi:**

* Wszystkie projektowane materiały, urządzenia, rozwiązania konstrukcyjne oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych.
* Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na terenie Zakładu.
* Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
* Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska podczas realizacji prac, w tym szczególne środki zapobiegające powstawaniu potencjalnych zagrożeń dla osób i środowiska w trakcie robót.
* Zamawiający wymaga utrzymania ciągłości ruchu i niezakłócania działalności Zakładu na poziomie organizacyjnym i technicznym.
* Wyraźne wskazanie odpowiedzialności za naprawę ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji prac, zarówno w infrastrukturze zakładu, jak i urządzeniach towarzyszących.
* Zapewnienie ciągłej komunikacji i współpracy z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia, zwłaszcza w kontekście przeniesienia systemu kontroli dostępu i sygnalizacji świetlnej.
* Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
* W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
* Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).
* Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.
* Teren przekazania obszaru doprowadzić do stanu zastanego.
* Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów, powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).
* Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.
* Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.
* Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone   
  **w języku polskim**.