Załącznik nr 2

**SPECYFIKACJA**

**Istotnych Warunków wykonania Obsługi Placu Kamienia na Wydziale A-22**

1. ***Specyfikacja techniczna:***

***OBSŁUGA PLACU KAMIENIA NA WYDZIALE A-22***

1. ***Zakres prac / dostawy:***
   * 1. *Obsługa placu kamienia z dolomitem i anhydrytem na rzecz Wydziału A-22.*
     2. *Obsługa placu kamienia - we wszystkie dni tygodnia na zmianach popołudniowych, nocnych, dni wolne od pracy i święta - oraz na każde dodatkowe wezwanie telefoniczne na zmianę dzienną (przyjazd ładowarki w ciągu 1-2 godzin).*
     3. *Ustalenie zakresu prac na danej zmianie w porozumieniu ze Starszym Operatorem Procesów Produkcyjnych instalacji Saletrzaku.*
     4. *Główne prace, jakie będą wykonywane przez ładowarkę kołową to:*
     5. *Załadunek kamienia do produkcji - kosz załadunkowy (należy uważać by nie przerzucać kamienia poza kosz, grozi to zasypaniem lub uszkodzeniem transporterów pod koszem i w jego okolicy);*
     6. *Przygotowanie mieszanki kamienia dolomitowego i anhydrytowego przed załadunkiem do kosza załadunkowego w proporcjach zapewniających jakość otrzymanego produktu handlowego – szkolenie operatorów i podpisanie arkusza mieszanki, zgodnie z załącznikiem „Raport przygotowania mieszanki”;*
     7. *Pryzmowanie kamienia dolomitowego i anhydrytowego dostarczonego koleją   
        i transportem kołowym z segregacją na odpowiednie miejsca składowania - w niezależne asortymentowo pryzmy (nie można pomieszać rodzajów kamienia);*
     8. *Stałe utrzymywanie porządków na placu kamienia;*
     9. *Porządkowanie terenu na drodze transportowej kamieni, wywóz z miejsc odsypu instalacji;*
     10. *Uporządkowanie placu kamienia w zakresie odśnieżania w okresie zimowym;*
     11. *Ilość wszystkich dostaw kamienia do produkcji saletrzaku to około 100.000 Mg/rok (z czego 75 000Mg to kamień dolomitowy, 25 000Mg kamień anhydrytowy). Dobowe zapotrzebowanie w zależności od obciążenia instalacji, wartości rzędu   
         300 – 350 Mg/dobę;*
     12. *Ilość dostaw transportem kolejowym, to średnio jedna dostaw w tygodniu w ilości ok. 1.600 Mg (tzw. wahadło kolejowe). Rozładunek wahadła następuje najczęściej piątek. Możliwość rozładunku w innym dniu tygodnia. Możliwość zwiększenia ilości dostaw kolejowych do dwóch w tygodniu.*
     13. *W przypadkach zmiany asortymentu produkcji lub nieplanowanych zatrzymań instalacji rozładunek w uzgodnieniu telefonicznym - do rozładunku niezbędna jest ładowarka kołowa - fadroma);*
     14. *Współpraca z obsługą instalacji, co do porządków w obrębie urządzeń.*
     15. *Na instalacji prowadzone są próby/testy kamieni od nowych dostawców, w roku - planuje się przetestować około 2.000 - 3.000 ton kamienia, na ten czas wymagane jest zabezpieczenie w ładowarkę, która może pracować 16 - 20 godzin na dobę.*
     16. *Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania prac (powiadomienie telefoniczne, lub e-mailowe) na placu kamienia w przypadku postojów awaryjnych i remontowych do czasu usunięcia awarii i zakończenia remontu.*
   1. ***Warunki dodatkowe:***
      1. *Na Wydziale i w jego obrębie nie dopuszczamy parkowania sprzętu kołowego,*
      2. *Nie odpowiadamy za pozostawiony sprzęt kołowy - ładowarka,*
      3. *Nie odpowiadamy za jej stan techniczny i nie gwarantujemy w żaden sposób pilnowania ładowarki,*
      4. *Ładowarka po zakończonej pracy zgodnie z harmonogramem godzinowym bez ustaleń dodatkowych opuszcza plac kamienia i rejon instalacji, musi wyjechać za bramę, a następnie wjechać ze zmiennikiem,*
      5. *Nie odpowiadamy za uszkodzenia sprzętu w czasie wykonywania usługi, nie zapewniamy oleju, smaru, paliwa,*
      6. *Wszystkie usterki sprzętu, serwis uszkodzeń i wszelkie naprawy zapewnia Wykonawca,*
      7. *Usunięcie wycieków paliwa, oleju z placu kamienia zapewnia obsługa ładowarki,*
2. ***Termin wykonania / dostawy:***

*Od drugiego kwartału 2026 roku*

1. ***Załączniki:***
   1. *Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie.*
   2. *Procedura sporządzania mieszanki kamienia.*
   3. *Raport dostaw kamienia.*
2. ***Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi / dostawy:***
   1. *Wykonawca ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. oraz z zakresu ochrony środowiska i ruchowych obowiązujących w ANWIL S.A. Realizacja zadania zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w ANWIL S.A. oraz wytycznymi dla oferentów i wykonawców dostępnymi, pod adresem:* [*https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx*](https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx)
   2. *Materiały, sprzęt i transport potrzebny do realizacji ww. zakresu prac wraz   
      z ładowarką i obsługą ładowarki zabezpiecza w całości Wykonawca. Ładowarka musi posiadać aktualne badania techniczne i przeglądy. Operator musi posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji prac zawartych w Specyfikacji.*
   3. *Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezagrażający innym urządzeniom i obiektom istniejącej infrastruktury. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do zwracania uwagi na sąsiadujące urządzenia i nie uszkadzać ich podczas realizacji prac.*
   4. *Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z warunkami technicznego wykonania, przepisami, a także wewnętrznymi aktami ANWIL S.A. Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzyskanie u gospodarza obiektu zezwolenia na wykonywane prace.*
   5. *Wykonawca na bieżąco, będzie utrzymywał ład i porządek na placu kamienia.*
   6. *Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników.*
   7. *Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprawnego sprzętu i narzędzi, koniecznego do realizacji prac.*
   8. *Wykonawca zabezpieczy swoje mienie w miejscu prowadzenia prac, przed dostępem osób postronnych.*
   9. *Za bezpieczeństwo prowadzonych prac, odpowiada Wykonawca.*
   10. *Wyżej wymienione prace są elementem kosztowym po stronie ANWIL S.A. i nie  wchodzą w zakres zapytań ofertowych kierowanych do dostawców usług inwestycyjnych i remontowych. Prace realizacyjne w trakcie obsługi placu kamienia są po stronie Wykonawcy.*
   11. *Odbiór prac będzie się odbywał po ich zakończeniu protokołem miesięcznym.*
3. ***Wymagania:***
   1. *Wykonawca zagwarantuje dostęp do ładowarki i obsługę ładowarki;*
   2. *Konieczne zapoznanie ze stanem faktycznym – wizja lokalna;*
   3. *Przedstawienie wykazu dostępnych maszyn – ładowarka kołowa;*
   4. *Potwierdzenie harmonogramu prac – zgodnie z załączoną Specyfikacją;*
   5. *Potwierdzenie wykonania całości prac związanych z obsługą placu kamienia;*
   6. *Informacja o planowanych podwykonawcach i ich akceptacja przez ANWIL*