PL-OIL-DOW-2025-001516

Załącznik nr 1

Kraków, 14.11.2025 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku  
Adres: · 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135  
NIP 675 – 11 –90 – 702  
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: [centrala@orlenoil.p](mailto:centrala@orlenoil.pl)l  
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

1. **Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest opracowanie ekspertyzy stanu technicznego Z-30 o poj. 700 m3. Ekspertyza ma ocenić stan techniczny, identyfikację usterek i uszkodzeń, określi zalecenia dotyczące dalszych działań, ocenę przydatności do dalszego użytkowania lub przebudowy, oszacowanie kosztów niezbędnych prac naprawczych/ modernizacyjnych. Dokument powinien zawierać wnioski i rekomendację do dalszych działań.

Opracowanie posłuży do przygotowania dokumentacji remontowej przez docelowego Generalnego Wykonawcę.

1. **Informacje o przetargu**

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

1. **Warunki lokalizacyjne**

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6: 00 – 16: 00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek.

Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Działu Blendingu.

1. **Informacje techniczne**

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

**Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:**

* M-ż i d-ż rusztowań wewnątrz zbiornika;
* Inwentaryzację konstrukcyjną zbiornika w zakresie niezbędnym do określenia stanu technicznego wraz z ich osprzętem, tj. schody, pomosty obsługowe, instalacje odgromowe i oświetleniowe (wymiary zbiornika, rozkrój blach na cargach, konstrukcji dachu);
  + W razie konieczności wykonania badania blach od zewnątrz zbiornika tj. w sytuacji znacznych wżerów w blasze których nie będzie w sposób jednoznaczny można zinwentaryzować od strony wewnętrznej zbiornika należy przewidzieć m-ż i d-ż rusztowań na zewnątrz zbiornika oraz jego odizolowanie i zaizolowanie w celu wykonania pomiarów;
* Wykonanie operatu geodezyjnego zbiornika w celu określenia jego pionowości;
* Pomiary ultradźwiękowe grubości dna, ścianek, dachu wraz z oraz ocena spoin (metoda magnetyczno - proszkowa + ocena wizualne);

Konieczne, aby firma wykonująca pomiary posiadała akredytację.

* Ocena stanu technicznego fundamentu zbiornika wraz z wytycznymi w zakresie koniecznych prac remontowych;
  + Uzupełneinie w sposób trwały membrany polimącznikowej fundamentu w miejscach przeprowadzonych badań na potrzeby których powłoka zostanie usunięta.
* Ocena stanu technicznego zbiornika na podstawie dokonanych pomiarów i wiedzy eksperckiej wraz z informacją, które elementy zbiornika należy wymienić oraz z zaznaczeniem spoin, które wymagają poprawek;
* Na podstawie informacji z ekspertyzy Inwestor zleci wykonanie dokumentacji odtworzeniowej zbiornika Z-30 w celu docelowego zgłoszenia pod UDT i GUM, dlatego szczegółowość opinii i badań musi to uwzględnić;
* Warunkiem koniecznym do realizacji tego zakresu jest potwierdzenie posiadania uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno - budowlanych oraz potwierdzenie podobnych realizacji.

**Uwaga:** dokumentacja powinna być wykonana w pdf. wersja elektroniczna i papierowa po 2 egz.

Posiadane dane techniczne zbiornika Z30 oraz ostanie protokoły z badań kontrolnych zostaną przekazane do wglądu podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

1. **Inne wymogi:**

* Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
* Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
* W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
* Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.
* Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.
* Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.
* Wszelkie dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim.
* Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.
* Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
* Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych.
* W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).
* Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.