**Specyfikacja**

**Dotyczy: PALETY DLA ZAKŁADU P-3**

Nr projektu inwestycyjnego (jeżeli dotyczy):

1. Specyfikacja techniczna:

**PALETA 1100x1100/PAL do granulatów**

Materiał: wykonane z drewna iglastego, wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego.

Drewno w palecie musi być bez próchnicy, pleśni i zgnilizny. Sęki dopuszczalne o średnicy do 30 mm, dopuszczalne płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski, brak śladów kory. Główki gwoździ nie mogą wystawać nad powierzchnie desek, zaś końcówki gwoździ od strony wewnętrznej powinny być tak obrobione, aby nie było możliwości skaleczenia się przy ręcznym układaniu.

Wymagane wymiary:

blat: 7 desek górnych 1100x100x18

Odległość pomiędzy deskami blatu 65

Pod blatem 3 deski pośrednie poprzeczne 1100x100x18

Wsporniki 9 szt. 100x100x80

pod wspornikami 3 deski poprzecznie do blatu 1100x100x18

Dopuszczalna tolerancja wymiarów:

Tolerancja szerokości - +/-5 mm

Tolerancja długości +/-5 mm

Tolerancja grubości - +/-2 mm

Wsporniki i deski muszą być równe

(wspornik nie może wystawać poza obrys palety).

Znakowanie:

Palety trwale znakowane:

- na bocznym klocku z przodu palety - nr dostawcy

**PALETA 1100x1100/IPPC/PAL do granulatów**

Materiał: wykonane z drewna iglastego, wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego.

Drewno w palecie musi być bez próchnicy, pleśni i zgnilizny. Sęki dopuszczalne o średnicy do 30 mm, dopuszczalne płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski, brak śladów kory. Główki gwoździ nie mogą wystawać nad powierzchnie desek, zaś końcówki gwoździ od strony wewnętrznej powinny być tak obrobione, aby nie było możliwości skaleczenia się przy ręcznym układaniu.

Wymagane wymiary:

Blat: 7 desek górnych 1100x100x18

Odległość pomiędzy deskami blatu 65

Pod blatem 3 deski pośrednie poprzeczne 1100x100x18

Wsporniki 9 szt. 100x100x80

Pod wspornikami 3 deski poprzecznie do blatu 1100x100x18

Dopuszczalna tolerancja wymiarów:

Tolerancja szerokości - +/-5 mm

Tolerancja długości +/-5 mm

Tolerancja grubości - +/-2 mm

Wsporniki i deski muszą być równe

(wspornik nie może wystawać poza obrys palety).

Znakowanie:

Palety trwale znakowane:

- na bocznym klocku z przodu palety - nr dostawcy

Palety fumigowane – logo na palecie

**PALETA 1100x1100x18 do granulatów**

Materiał: wykonane z drewna iglastego, wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego.

Drewno w palecie musi być bez próchnicy, pleśni i zgnilizny. Sęki dopuszczalne o średnicy do 30 mm, dopuszczalne płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski, brak śladów kory. Główki gwoździ nie mogą wystawać nad powierzchnie desek, zaś końcówki gwoździ od strony wewnętrznej powinny być tak obrobione, aby nie było możliwości skaleczenia się przy ręcznym układaniu.

Wymagane wymiary:

Blat: 7 desek górnych 1100x100x18

Odległości pomiędzy deskami blatu 65

Pod blatem 3 deski pośrednie poprzeczne 1100x100x18

Wsporniki 9 szt. 100x100x80

Pod wspornikami 3 deski poprzecznie do blatu 1100x100x18

oraz pod wspornikami 3 deski wzdłużnie do blatu 1100x100x18

Dopuszczalna tolerancja wymiarów:

Tolerancja szerokości - +/-5 mm

Tolerancja długości +/-5 mm

Tolerancja grubości - +/-2 mm

Wsporniki i deski muszą być równe

(wspornik nie może wystawać poza obrys palety).

Znakowanie:

Palety trwale znakowane:

- na bocznym klocku z przodu palety - nr dostawcy

**PALETA 1200x1000 do granulatów**

Materiał: wykonane z drewna iglastego, wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego.

Drewno w palecie musi być bez próchnicy, pleśni i zgnilizny. Sęki dopuszczalne o średnicy do 30 mm, dopuszczalne płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski, brak śladów kory. Główki gwoździ nie mogą wystawać nad powierzchnie desek, zaś końcówki gwoździ od strony wewnętrznej powinny być tak obrobione, aby nie było możliwości skaleczenia się przy ręcznym układaniu.

Wymagane wymiary:

Blat: 7 desek górnych 1200x100x20

Odległości pomiędzy deskami blatu 50

Pod blatem 3 deski pośrednie – 1000x100x20

Wsporniki - 9 szt. – 100x100x80

Pod wspornikami 3 deski dolne wzdłużnie do blatu – 1200x100x20

Dopuszczalna tolerancja wymiarów:

Tolerancja szerokości - +/-5 mm

Tolerancja długości +/-5 mm

Tolerancja grubości - +/-2 mm

Wsporniki i deski muszą być równe

(wspornik nie może wystawać poza obrys palety).

Znakowanie:

Palety trwale znakowane:

- na bocznym klocku z przodu palety - nr dostawcy

1. Zakres prac / dostawy:

Zapotrzebowanie na rok 2026. Na wywołanie Zakładu P-3.

1. Termin wykonania / dostawy:

Wywołania sukcesywnie w ciągu roku. Wywołania przynajmniej raz w tygodniu.

1. Załączniki
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi / dostawy
3. Wymagania

Wymagania jakościowe jak w podanej wyżej specyfikacji technicznej.