|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Nomenklatūrinis** | **Aprašymas** |
| Energijos izoliavimo priemonės žymeklis  (1 priedas) | 661202010155 | 1. Žymekliai turi būti pagaminti iš plastiko, kurį sulenkus nelūžtų, būtų atsparus agresyvioms cheminėms terpėms ir būtų galima užrašius užrašą, jį nuvalius dar kartą užrašyti (daugkartinio naudojimo).  2. Žymeklio pakabinimui skirta **8 mm** skersmens skylutė turi būti su metaliniu sutvirtinimo žiedu.  3. Žymekliai turi būti atsparūs nadojimui lauko sąlygomis (turi būti neblunkantys ir nenusitrinantys).  4. Visų trijų pavyzdžių žymekliai turi būti pagaminti pagal 1 priede pateiktus matmenis, žymeklio storis turi būti 1 mm.  5. Užrašai ant žymeklių turi būti iš abiejų žymeklio pusių – iš vienos pusės lietuvių kalba, iš kitos – anglų kalba. |
| Pavojingos energijos šaltinių izoliavimo iniciatoriaus žymeklis (2 priedas) | 661202010130 |
| Darbų vadovo žymeklis  (3 priedas) | 661202010131 |

**TECHNINIAI REIKALAVIMAI** **ŽYMEKLIŲ PAGAMINIMUI**

**1 priedas**

EIP žymeklis

Pirma žymeklio pusė Antra žymeklio pusė 

**2 priedas**

Pavojingos energijos šaltinių izoliavimo iniciatoriaus žymeklis

Pirma žymeklio pusė Antra žymeklio pusė

 

**3 priedas**

Darbų vadovo žymeklis

Pirma žymeklio pusė Antra žymeklio pusė

