Załącznik nr 1

PL-OIL-DOW-2025-001452

Trzebinia, 16.02.2026r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku  
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135  
NIP 675 – 11 –90 – 702  
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: [centrala@orlenoil.p](mailto:centrala@orlenoil.pl)l  
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

1. **Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest odtworzenie rurociągu cyrkulacyjnego zbiornika Z29 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini w ramach zadania RP-47, zakres realizowany na podstawie:

2. Odtworzenie armatury dróg pompowania w tym zaworów, manometrów, filtrów ukośnych, itp.

1. **Informacje o przetargu**

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

1. **Warunki lokalizacyjne**

Prace na obiekcie odbywać się będą tylko w dni robocze w godz. 07:00-16:00 obowiązkowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace w pozostałych dniach/godzinach wymagać będą dodatkowego uzgodnienia.

1. **Informacje techniczne**

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

**Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:**

Odtworzenie rurociągu cyrkulacyjnego zbiornika Z29 zgodnie z projektem branży mechanicznej – zgodnie z załącznikiem

1. **Specyfikacja zamówienia:**

* Wykonanie rurociągu DN80 z czarnej stali zgodnie z załączonym projektem.
* Wykonanie podpory zgodnie z załączonym projektem
* Dostawę i montaż czterech zaworów kulowych DN80 PN16 KITZ lub inny odpowiadających po akceptacji zamawiającego.
* Wykonanie włączenia w poszycie zbiornika Z29 wraz z uzupełnieniem izolacji
* Wykonanie włączenia w wskazany rurociąg ssący.
* Wykonanie warstwy antykorozyjni oraz malarskiej rurociągu oraz z elementami mocującymi i podporami. Zgodnie z załączonymi wytycznymi.
* Wykonanie próby ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy użyciu sprężonego powietrza.

1. **Inne wymogi:**
   * + 1. Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania.
       2. Projekt powinien zakładać usunięcie wszystkich potencjalnych kolizji.
       3. Wszystkie opracowanie przedprojektowe po stronie wykonawcy, z wyjątkiem dostarczonych przez stronę zamawiającą.
       4. Dokumentację należy opracować w języku polskim w 3 egzemplarzach formie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym (CD/DVD/pendrive/dysk przenośny).
       5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. uzyskanych w ramach realizacji niniejszego zadania.
       6. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
       7. W razie zapytań Wykonawców w trakcie ogłaszania zamówienia na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowanie odpowiedzi i niezwłocznego przekazania jej do Zamawiającego (nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu przesłania ich przez Zamawiającego do Wykonawcy.