**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

**Przedmiot zamówienia:** Kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych pawilonu stacji paliw ORLEN (typ 80) w Stalowej Woli, ul. KEN 16A.

**I. ZAKRES PRAC POSADZKARSKICH I IZOLACYJNYCH**

Wykonawca odpowiada za wykonanie pełnego układu warstw podłogowych na płycie betonowej

- Folia budowlana izolacyjna- (pawilon stacji paliw)

- polistyren ekstrudowany XPS 12cm- korytarze i magazyny zaplecza

- polistyren ekstrudowany EPS 12cm sala sprzedaży, toalety, pozostałe części zaplecza

- Folia budowlana izolacyjna (pawilon stacji paliw)

- siatka zbrojeniowa fi 10 oczko 15x15 korytarze i magazyny zaplecza

- miksokret 7cm -pawilon stacji paliw

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**II. SUCHY ZABUDOWA I ŚCIANY WEWNĘTRZNE**

* **Konstrukcja:** Montaż ścianek działowych w systemie G-K na wzmocnionych profilach **CW/UW 50/75/100** do wysokości spodu poszycia dachu (ok. 4,20 m). Opłytowanie obustronne do wysokości **3,10 m**.(wyjątek stanowi przejście z sali sprzedaży na zaplecze i toalety obustronnie do wysokości spodu poszycia dachu)
* **Wzmocnienia** pod miski ustępowe, pisuary i umywalki
  + Wykonanie podkonstrukcji pod **uchwyty dla osób niepełnosprawnych** oraz meble wiszące.
  + Wykonanie wzmocnień pod **otoków podsufitowych** (zabudowy) w sali sprzedaży

**III. WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW (PŁYTKI I MALOWANIE)**

* **Prace glazurnicze:**
  + **Sala sprzedaży/Bistro:** Montaż płytek typu "kitchen box" (np. Paradyż Tamoe kafel Bianco 10x20 cm, fuga biała).
  + **Toalety:** Płytki Opoczno Optimum Grand Colours) układane poziomo na pełną wysokość, fuga 2 mm.
  + **Zaplecze/Techniczne:** Płytki Tubądzin w układzie pionowym
* **Sufity podwieszane i malowania** 
  + **Sala sprzedaży:** Montaż sufitu **Heradesign Fine** (60x60 cm, na konstrukcji do pomalowania na
  + **Zaplecze:** Montaż sufitu modułowego (np. Sahara).
  + **Malowanie:** Malowanie konstrukcji sufitu na sali sprzedaży RAL 1013.oraz dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi (kolory NCS S 6502Y i S 1500-N). **Zakres obejmuje poprawki malarskie po montażu mebli i instalacji**

**IV. STOLARKA I PRACE UZUPEŁNIAJĄCE**

* **Drzwi wewnętrzne:** Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami regulowanymi i okuciami.
* **Rolety:** Dostawa i montaż **rolet materiałowych** zgodnych z kartą katalogową ORLEN (sala sprzedaży i zaplecze).
* **Ślusarka i detale:** \* Montaż **blachy nierdzewnej** (gr. 1 mm) na ścianach korytarzy zaplecza do wysokości 120 cm.
  + Dostawa i montaż **wycieraczki systemowej** w ramie (strefa wejściowa).
  + Montaż **parapetów wewnętrznych** z płytek podłogowych z listwą aluminiową.
  + Montaż **luster** (w tym lustra LED 60x120 cm z odsadzeniem w toaletach).

**V. LOGISTYKA I MATERIAŁY**

* **Zleceniodawca zapewnia:** Płytki ścienne i podłogowe, sufity, drzwi wewnętrzne, blachy nierdzewne, lustra.
* **Wykonawca zapewnia:** Całą chemię budowlaną (kleje , fugi, silikony), farby, płyty G-K w tym ognioodporne , profile, materiały na wylewkę i izolacje (XPS, EPS, folie zbrojenie), **rolety materiałowe**, wycieraczki systemowe oraz drobne akcesoria montażowe.
* **Termin:** Start ok. **13.04.2026**; czas realizacji: **4 tygodni**e
* Rozliczenie powykonawcze po usunięciu usterek i dostarczeniu pełnej dokumentacji (atesty, deklaracje).