
Dostawa materiałów na dach pawilonu SP Lipówki, skrzyżowanie S17/droga na Lublin, 08-440 Lipówki.
Wszystkie materiały muszą być zgodne z systemem stosowania styropianu na ocieplenia dachu na blasze stalowej.

1. Styropian grubości 25 cm w dwóch warstwach, EPS 100 - 130 m2
2. Papa paroizolacyjna samoprzylepna, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej - 150 m2
3. Papa podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej, zgrzewalna - 150 m2
4. Papa nawierzchniowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, zgrzewalna - 160 m2
5. Kołki do mocowania styropianu o grubości 25 cm - 300 szt
6. Wkręty do kołków długości 7 cm - 300 szt

Termin dostawy na budowę - najszybszy możliwy termin (proszę podać).
Kierownik budowy: Pan Karol, tel. 781 787 109
Dostawa wraz z rozładunkiem, samochód z HDS.