
Dostawa materiałów na dach pawilonu SP 4431 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 27, 41-700 Ruda Śląska.
Wszystkie materiały muszą być zgodne z systemem stosowania styropianu na ocieplenia dachu na blasze stalowej.
Materiały w systemie dachu niepalnego Swisspor w klasie reakcji na ogień Broof(t1).

1. Papa paroizolacyjna samoprzylepna Swisspor BIKUTOP G200 (PYE G200 S25) - 105 m2
2. Styropian grubości 25cm w dwóch warstwach, (np. 12+13, 10+15), Swisspor EPS 100 podłoga/dach - 95 m2
3. Papa podkładowa Swisspor BIKUTOP G200 S33 (PYE G200 S33) - 110 m2
4. Papa nawierzchniowa Swisspor BIKUTOP 52 (PYE PV250 S52H) - 120 m2

Styropian proszę zaokrąglić do pełnych opakowań a papę do pełnych rolek.
Termin dostawy na budowę - ok 08.09.2026.
Dostawa wraz z rozładunkiem, samochód z HDS.
