Wymiana centralki systemu detekcji gazów na instalacji HOP w OPD Zakład Jedlicze w tym:

1. demontażu istniejącej centrali na obiekcie,

2. montażu, konfiguracji nowej centralki TouchPoint Plus - Centralka 8 kanałów mV:TPPLBAWV8S8NRNN wraz TouchPoint Plus - Jednostka rozszerzająca 8 kanałów:TPPLEAWV8S8NNN w szafie na obiekcie,

3. podłączenia istniejących przewodów sygnałowych z czujników do nowej centrali,

4. podłączenie zasilania szafy, komunikacji itp.

5. modyfikacji transmisji cyfrowej RS485 do systemu DCS PCS7Uruchomienie systemu detekcji gazów na obiekcie

6. dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja jakościowa.