**vert išduoti elektros darbų atestatai, kuriuos privalo turėti**

**JURIDINIS ASMUO, dirbdamas ab orlen liEtuva**

Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.

Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.

Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai.

Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

**Pastaba:**

**Atestatas turi atitikti atliekamų darbų apimtį ir minimalų reikiamą įtampos lygį.**

**MINIMALŪS REIKALAVIMAI ELEKTROS DARBUOTOJAMS, DARBUI**

**AB “ORLEN LIETUVA” ELEKTROS ĮRENGINIUOSE**

| **Veiklos sritis** | **Įrašas energetikos darbuotojo pažymėjime** | **Suteiktos teisės** |
| --- | --- | --- |
| Elektros įrenginių eksploatavimas | Elektros įrenginius iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV paaukštinta įtampa bandantis  elektrotechnikos darbuotojas PK, VK | Bandyti paaukštinta įtampa elektros įrenginius iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV |
| Elektros tinklo iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV  relinės apsaugos automatikos ir valdymo sistemas bei telekomunikacijas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas PK, VK, AK | Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros tinklo iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV relinės apsaugos automatikos ir valdymo sistemas bei telekomunikacijas |
| Elektros įrenginių iki 1000 V darbų vadovas VK.  Elektros įrenginių iki 10 kV, iki 110 kV darbų vadovas AK. | Atlikti darbų vadovo VK, AK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV |
| Elektros įrenginių iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV  darbų vykdytojas VK, AK | Atlikti darbų vykdytojo VK, AK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV |
| Elektros įrenginių iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV  brigados narys PK, VK, AK | Atlikti brigados nario funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V, iki 10 kV, iki 110 kV |
| Elektros variklius ir generatorius  nuo 30 kW iki 1 MW,  daugiau kaip 1 MWeksploatuojantys  elektrotechnikos darbuotojai PK, VK, AK | Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros variklius ir generatorius nuo 30 kW iki 1 MW, daugiau kaip 1 MW ir jų įrenginius |

**PASTABA:**

**Energetikos darbuotojo pažymėjimas turi atitikti atliekamų darbų apimtį ir minimalų reikalaujamą įtampos lygį.**