PL-OIL-DOW-2026-001589

Załącznik nr 1

Jedlicze, 27.01.2026

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku  
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135  
NIP 675 – 11 –90 – 702  
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: [centrala@orlenoil.p](mailto:centrala@orlenoil.pl)l  
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

1. **Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest zakup i wymiana baterii do wózka EX – ZP Jedlicze.

1. **Informacje o przetargu**

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL   
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

1. **Warunki lokalizacyjne**

Praca na terenie Zakładu Produkcyjnego wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

1. **Informacje techniczne**

Wszystkie materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować kompleksową realizację rzeczową zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup baterii do wózka EX – ZP Jedlicze” na podstawie poniższego zakresu.

1. **Specyfikacja przedmiotu zamówienia:**

* Dostawa fabrycznie nowej baterii o dacie produkcji nie starszej niż 12 miesięcy,
* Demontaż istniejącej baterii trakcyjnej.
* Utylizacja zdemontowanej baterii (po stronie wykonawcy)
* Montaż nowej baterii kompatybilnej z konwersją EX i systemem ładowania.
* Czyszczenie wszystkich połączeń.
* Gwarancja na baterie minimum 24 miesiące.
* Wykonanie prób funkcjonalnych i testów bezpieczeństwa oraz ładowania.
* Całość robót (demontaż, montaż, próby) w całości po stronie wykonawcy.
* Dostarczenie certyfikatów i protokołów do baterii EX zgodnych z normami EU.

Urządzenie musi posiadać „Deklarację zgodności CE”.

Wszelka przekazywana dokumentacja musi być zgodna z przepisami i dyrektywami EU, adresy autoryzowanych serwisów wraz z numerami telefonów i adresami email. Dokumentacja powinna być dostarczona jednym egzemplarzu w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim).

Nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym (do nieodpłatnego serwisu zalicza się dojazd do Zamawiającego, prace serwisowe wraz z częściami zamiennymi i materiałami).

Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza równocześnie, że w ramach udzielonej gwarancji, we własnym zakresie poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, chyba, że jego wadliwa praca lub uszkodzenie wynikałoby z eksploatacji niezgodnej z zatwierdzoną przez Zamawiającego, a przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją odbiorową/powykonawczą.

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 48 godzin (dni robocze).

1. **Inne wymogi:**

* Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.
* W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
* Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).
* Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.
* Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
* Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności). Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.
* Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2025
* Usunięcie oraz utylizacja baterii oraz wszelkich odpadów po stronie wykonawcy, powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).
* Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.